

*Labotec GmbH, Büntefeldstrasse 2, 5212 Hausen AG, +4156 442 60 11 / +4176 / 388 64 13 www.labotec.ch*

CO2-Kleininkubatoren



Grösse

* Äußerst kompakte und platzsparende Bauweise

Heizung

* Ganzflächige Beheizung von Innenbehälter und Tür sorgt für absolut homogene Temperaturverteilung

IR-Sensor

* Zuverlässige CO2-Kontrolle gewährleistet durch Zweistrahl-Infrarot-Messverfahren

Kleininkubator C16

Technische Daten siehe Datenblatt.

Quelle: Labotect GmbH



Aufbau

* Zwei Kammern mit identischen Funktionen; individuell zu bedienen (Feuchtigkeit, Mischgas, Temperatur)
* Optimale Begasung mit Mischgas
* Zuverlässiges Befeuchtungssystem
* Praktisches Glas-Bedienpanel

Heizung

* Optimale Temperaturübertragung und- verteilung durch Beheizung von Boden und Deckel

Tischinkubator Labo C-Top